admin@MikroTik] > export

# jan/02/2019 06:08:32 by RouterOS 6.42.6

# software id = 7J7G-GK80

#

# model = 411U

# serial number = 3DA20296EE04

/interface ethernet

set [ find default-name=ether1 ] name=LAN\_ok

/interface list

add name=WAN

add name=LAN

/interface wireless security-profiles

set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik

/port

set 1 name=usb2

/interface ppp-client

add apn=ogcs data-channel=1 dial-on-demand=no disabled=no info-channel=2 \

 modem-init="AT+CFUN=1" name=LTE phone=\*99# port=usb2

/interface bridge port

add interface=LAN\_ok

add interface=all

/interface bridge settings

set use-ip-firewall=yes

/interface list member

add interface=LAN\_ok list=WAN

/ip address

add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=LAN\_ok network=\

 192.168.88.0

add address=192.168.0.66/24 comment=Lan2 interface=LAN\_ok network=192.168.0.0

/ip firewall nat

add action=masquerade chain=srcnat out-interface=LTE

/system identity

set name=MikroTik

/system routerboard settings

set silent-boot=no