[admin@MikroTik] > interface export compact

# jan/21/2013 03:40:14 by RouterOS 5.22

# software id = E1YH-708I

#

/interface bridge

add l2mtu=1598 name=bridge1 protocol-mode=rstp

/interface wireless

set 0 band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no \

    ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=bridge rate-selection=\

    legacy ssid=XXXX wireless-protocol=nv2

/interface pppoe-client

add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=TTK password=\

    XXXXXXXX use-peer-dns=yes user=XXXXXXX
/interface wireless security-profiles

set [ find default=yes ] eap-methods=passthrough group-ciphers="" \

    unicast-ciphers=""

/interface bridge filter

add action=drop chain=input dst-port=68 in-interface=wlan1 ip-protocol=udp \

    mac-protocol=ip

/interface bridge port

add bridge=bridge1 interface=ether1

add bridge=bridge1 interface=wlan1

[admin@MikroTik] >
